# Tehniskie dati

Akumulatora adapters | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Izstrādājuma numurs |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB pieslēgvieta |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Izejas spriegums | V= | 5
maks. izejas strāvaB) Tips C Tips A | A | 3,0 1,5
maks. pieļaujamais USB kabeļa garums | m | 1,5
ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbības laikāC) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50
Ieteicamie akumulatori |  | PBA 18V...W-.
Ieteicamās uzlādes ierīcesD) |  | AL 18...

A)

  USB Type-C® un USB-C® ir firmas USB Implementers Forum tirdzniecības zīmes.

B)

  Faktiskā izejas strāva (katrai USB pieslēgvietai) ir atkarīga no pievienotās USB ierīces un tai nepieciešamās strāvas.

C)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

D)

  Sekojošās uzlādes ierīces nav saderīgas ar akumulatoriem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV