# Dati tecnici

Adattatore della batteria | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Codice prodotto |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
Attacco USB |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Tensione di uscita | V= | 5
Corrente di uscita maxB) Tipo-C Tipo-A | A | 3,0 1,5
Lunghezza max. consentita del cavo USB | m | 1,5
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | PBA 18V...W-.
Caricabatteria consigliatiD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® e USB‑C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

B)

  L’effettiva corrente di uscita (di ogni porta USB) varia in base al dispositivo USB collegato e al relativo fabbisogno di corrente.

C)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

D)

  I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV