# Dados técnicos

Adaptador da bateria | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Número de produto |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
Ligação USB |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Tensão de saída | V= | 5
Corrente de saída máx.B) Tipo C Tipo A | A | 3,0 1,5
Comprimento máx. permitido do cabo USB | m | 1,5
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | PBA 18V...W-.
Carregadores recomendadosD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® e USB‑C® são marcas registadas da USB Implementers Forum.

B)

  A corrente de saída real (por cada porta USB) depende do aparelho USB conectado e da respetiva necessidade de corrente.

C)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

D)

  Os seguintes carregadores não são compatíveis com a bateria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV