# Tehnični podatki

Polnilni adapter za akumulatorske baterije | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Kataloška številka |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
Priključek USB |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Izhodna napetost | V= | 5
Najv. izhodni tokB) Tip C Tip A | A | 3,0 1,5
Najv. dovoljena dolžina kabla USB | m | 1,5
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | PBA 18V...W-.
Priporočeni polnilnikiD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® in USB‑C® sta blagovni znamki USB Implementers Forum.

B)

  Dejanski izhodni tok (na posamezna vrata USB) je odvisen od priključene naprave USB in njenih potreb po napajanju.

C)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

D)

  Naslednji polnilniki niso združljivi z akumulatorsko baterijo PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV