# Τεχνικά στοιχεία

Προσαρμογέας μπαταρίας | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Κωδικός αριθμός |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
Σύνδεση USB |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Τάση εξόδου | V= | 5
Μέγ. ρεύμα εξόδουB) Τύπος C Τύπος A | A | 3,0 1,5
Μέγιστο επιτρεπτό μήκος καλωδίου USB | m | 1,5
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | PBA 18V...W-.
Συνιστώμενοι φορτιστέςD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® και USB‑C® είναι εμπορικά σήματα του USB Implementers Forum.

B)

  Το πραγματικό ρεύμα εξόδου (ανά θύρα USB) εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή USB και την κατανάλωση ρεύματός της.

C)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

D)

  Οι ακόλουθοι φορτιστές δεν είναι συμβατοί με την μπαταρία PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV