# 技術性數據

充電電池轉接器 | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
產品機號 |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB 連接埠 |  | 1x USB-A、1x USB-C®A)
輸出電壓 | V= | 5
最大輸出電流B) Type-C Type-A | A | 3.0 1.5
USB 連接線的最大容許長度 | m | 1.5
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50
建議使用的充電電池 |  | PBA 18V...W-.
建議使用的充電器D) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® 和 USB‑C® 商標為 USB Implementers Forum 所有。

B)

  實際輸出電流（每個 USB 插槽）取決於所連接的 USB 裝置及其電流需求。

C)

  溫度 <0 °C 時，性能受限

D)

  下列充電器與 PBA 充電電池不相容：AL 1814 CV、AL 1820 CV、AL 1860 CV