# Технические данные

Переходник для аккумулятора | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Товарный номер |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
Разъем USB |  | 1 USB-A, 1 USB-C®A)
Выходное напряжение | В= | 5
Макс. выходной токB) Typ-C Typ-A | A | 3,0 1,5
Макс. допустимая длина USB-кабеля | м | 1,5
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки | °C | 0 ... +35
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатацииC) и хранении | °C | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | PBA 18V...W-.
Рекомендуемые зарядные устройстваD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® и USB‑C® являются торговыми марками организации «USB Implementers Forum».

B)

  Фактический выходной ток (на USB-порт) зависит от подключенного USB-устройства и потребляемого тока.

C)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

D)

  Следующие зарядные устройства несовместимы с аккумулятором PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV