# Ақаулықтарды жою

Мәселе | Шешімі
--- | ---
Сыртқы USB құрылғысын USB порты арқылы зарядтау мүмкін емес. | A/B/C/D
Заряд деңгейінің индикаторы (3 жарық диоды) жылдам жыпылықтайды. Аккумулятор температурасы жұмыс температураларының диапазонынан тыс. / Аккумуляторға шамадан артық жүктеме түсті. | B/C

A | Аккумуляторды зарядтаңыз.
B | "Техникалық деректер" бөліміндегі мәліметтерді қараңыз. Кейбір сыртқы USB құрылғыларын техникалық деректер сәйкес келсе де осы аккумулятор адаптерімен зарядтау мүмкін емес.
C | Аккумуляторды (4) аккумулятор адаптерінен (1) шығарып, қайта салыңыз. Қажет болса, құрылғыларды суытыңыз.
D | Сыртқы USB құрылғысының зарядтау кабелін аккумулятор адаптеріндегі (1) USB ұясына (3) жалғаңыз.