# Caractéristiques techniques

Adaptateur d’accu | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Référence |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
Prise USB |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Tension de sortie | V= | 5
Courant de sortie (maxi)B) Type C Type A | A | 3,0 1,5
Longueur maximale admissible du câble USB | m | 1,5
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35
Températures ambiantes recommandées pour l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50
Batteries recommandées |  | PBA 18V...W-.
Chargeurs recommandésD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® et USB‑C® sont des marques déposées de l’USB Implementers Forum.

B)

  Le courant de sortie réel (pour chaque prise USB) dépend de l’appareil USB raccordé et de sa consommation électrique.

C)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

D)

  Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV