# 技术参数

充电电池适配器 | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
物品代码 |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB接口 |  | 1x USB-A，1x USB-C®A)
输出电压 | 伏特= | 5
最大输出电流B) Type-C Type-A | 安培 | 3.0 1.5
所允许的最大USB电缆长度 | 米 | 1.5
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –20至+50
推荐的充电电池 |  | PBA 18V...W-.
推荐的充电器D) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C®和USB‑C®是USB Implementers Forum的商标。

B)

  实际输出电流（每个USB端口）视连接的USB设备及其电流需求量而定。

C)

  温度<0摄氏度时功率受限

D)

  下列充电器与充电电池PBA不兼容：AL 1814 CV、AL 1820 CV、AL 1860 CV