# 제품 사양

배터리 어댑터 | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
품번 |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB 단자 |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
출력 전압 | V= | 5
최대 출력 전류B) 타입 C 타입 A | A | 3.0 1.5
USB 케이블 최대 허용 길이 | m | 1.5
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50
권장하는 배터리 |  | PBA 18V...W-.
권장하는 충전기D) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® 및 USB‑C®는 USB Implementers Forum의 상표입니다.

B)

  (각 USB 포트당) 실제 출력 전류는 연결된 USB 장치 및 장치의 소요 전력에 따라 달라질 수 있습니다.

C)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

D)

  PBA 배터리와 호환되지 않는 충전기: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV