# Tekniset tiedot

Akkuadapteri | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Tuotenumero |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB-liitäntä |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Ulostulojännite | V= | 5
Suurin ulostulovirtaB) tyyppi C tyyppi A | A | 3,0 1,5
USB-johdon suurin sallittu pituus | m | 1,5
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20...+50
Suositellut akut |  | PBA 18V...W-.
Suositellut latauslaitteetD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® ja USB‑C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

B)

  Todellinen ulostulovirta (per USB-portti) riippuu järjestelmään kytketystä USB-laitteesta ja sen virrankulutuksesta.

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

D)

  Seuraavat latauslaitteet eivät ole yhteensopivia PBA-akun kanssa: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV