# Technische Daten

Akku-Adapter | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Sachnummer |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB-Anschluss |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Ausgangsspannung | V= | 5
max. AusgangsstromB) Typ-C Typ-A | A | 3,0 1,5
max. zulässige Länge USB-Kabel | m | 1,5
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur bei BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20...+50
empfohlene Akkus |  | PBA 18V...W-.
empfohlene LadegeräteD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® und USB‑C® sind Markenzeichen des USB Implementers Forums.

B)

  Der tatsächliche Ausgangsstrom (je USB-Port) ist abhängig vom angeschlossenen USB-Gerät und dessen Strombedarf.

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

D)

  Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV