# Techniniai duomenys

Akumuliatoriaus adapteris | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Gaminio numeris |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB jungtis |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Išeinamoji įtampa | V= | 5
Maks. išeinamoji srovėB) Tipas C Tipas A | A | 3,0 1,5
Maks. leidžiamasis USB kabelio ilgis | m | 1,5
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | PBA 18V...W-.
Rekomenduojami krovikliaiD) |  | AL 18...

A)

  „USB Type‑C®“ ir „USB‑C®“ yra „USB Implementers Forum“ prekių ženklai.

B)

  Faktinė išeinamoji srovė (kiekvieno USB prievado) priklauso nuo prijungto USB prietaiso ir am reikalingos srovės.

C)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

D)

  Žemiau nurodyti krovikliai PBA akumuliatoriui netinka: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV