# Tekniske data

Akku-adapter | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Varenummer |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB-tilslutning |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Udgangsspænding | V= | 5
Maks. udgangsstrømB) Type-C Type-A | A | 3,0 1,5
Maks. tilladt længde USB-kabel | m | 1,5
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | PBA 18V...W-.
Anbefalede ladereD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® og USB‑C® er varemærker tilhørende USB Implementers Forum.

B)

  Den faktiske udgangsstrøm (pr. USB-port) er afhængig af den tilsluttede USB-enhed og dens strømbehov.

C)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

D)

  De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV