# Afhjælpning af fejl

Problem | Afhjælpning
--- | ---
En ekstern USB-enhed kan ikke oplades via USB-tilslutningen. | A/B/C/D
Ladeindikatoren (3 lysdioder) blinker hurtigt. Akkuens temperatur er uden for driftstemperaturområdet. / Akku-adapteren er overbelastet. | B/C

A | Oplad akkuen.
B | Se oplysningerne under "Tekniske data". Mange eksterne USB-enheder kan ikke oplades med batteriadapteren, selvom de tekniske data stemmer overens.
C | Tag akkuen (4) ud af akku-adapteren (1), og sæt den i igen. Lad eventuelt maskinen afkøle først.
D | Forbind ladekablet fra den eksterne USB-enhed med USB-bøsningen (3) på akku-adapteren (1).