# Műszaki adatok

Akkumulátoradapter | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Cikkszám |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB-csatlakozó |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Kimeneti feszültség | V= | 5
max. kimeneti áramB) C-típusú A-típusú | A | 3,0 1,5
USB-kábel max. megengedett hossza | m | 1,5
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés soránC) | °C | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | PBA 18V...W-.
Javasolt töltőkészülékekD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® és USB‑C® az USB Implementers Forum áruvédjegyei.

B)

  A tényleges kimeneti áram (USB-portonként) a csatlakoztatott USB-eszköztől és annak áramigényétől függ.

C)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

D)

  A következő töltőkészülékek nem kompatibilisek a PBA akkumulátorral: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV