# البيانات الفنية

المهايئ العامل بمركم | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
رقم الصنف |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
وصلة USB‏ |  | 1x USB-A, 1x USB-C®‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎A)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
جهد الخرج | فلط= | 5
تيار الخرج الأقصىB) النوع-C النوع-A | أمبير | 3,0 1,5
أقصى طول مسموح به لكابل USB‏ | متر | 1,5
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | PBA 18V...W-.‎
أجهزة الشحن الموصى بهاD) |  | AL 18...‎

A)

  USB Type‑C®‎ و USB‑C®‎ هي علامات تجارية لهيئة USB Implementers Forum.

B)

  يرتبط تيار الخرج الفعلي (تبعًا لمنفذ USB) بجهاز USB الموصل واحتياجه للتيار.

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

D)

  أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA:‏ AL 1814 CV و AL 1820 CV و AL 1860 CV