# Tehnilised andmed

Akuadapter | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Tootenumber |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB-ühendus |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Väljundpinge | V= | 5
Max väljundvoolB) tüüp-C tüüp-A | A | 3,0 1,5
USB-kaabli max lubatud pikkus | m | 1,5
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | PBA 18V...W-.
Soovitatavad laadimisseadmedD) |  | AL 18...

A)

  USB Type-C® ja USB-C® on USB Implementers Forumi margitähised.

B)

  Tegelik väljundvool (igal USB-pordil) oleneb ühendatud USB-seadmest ja selle voolutarbest.

C)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

D)

  Järgmised laadimisseadmed ei sobi akuga PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV