# Tehnički podaci

Akumulatorski adapter | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Broj artikla |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB priključak |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Izlazni napon | V= | 5
Maks. izlazna strujaB) Typ-C Typ-A | A | 3,0 1,5
Maks. dozvoljena dužina USB kabla | m | 1,5
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja prilikom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | PBA 18V...W-.
Preporučeni punjačiD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® i USB‑C® su robne marke kompanije USB Implementers Forum.

B)

  Stvarna izlazna struja (po USB portu) zavisi od priključenog USB uređaja i njegove potrebe za strujom.

C)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

D)

  Sledeći punjači nisu kompatibilni sa akumulatorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV