# Tekniska data

Batteriadapter | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Artikelnummer |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB-anslutning |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Utgångsspänning | V= | 5
Max. utgångsströmB) Typ-C Typ-A | A | 3,0 1,5
Max. tillåten längd USB-kabel | m | 1,5
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur under driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | PBA 18V...W-.
Rekommenderade laddareD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® och USB‑C® är varumärken tillhörande USB Implementers Forum.

B)

  Den faktiska utgångsströmmen (per USB-port) beror på ansluten USB-enhet och dess energibehov.

C)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

D)

  Följande laddare är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV