# Технически данни

Акумулаторен адаптер | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Каталожен номер |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB свързване |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Изходящо напрежение | V= | 5
макс. изходен токB) Typ-C Typ-A | A | 3,0 1,5
макс. допустима дължина USB кабел | m | 1,5
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 ... +50
препоръчителни акумулаторни батерии |  | PBA 18V...W-.
препоръчителни зарядни устройстваD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® и USB‑C® са пазарни наименования на USB Implementers Forum.

B)

  Действителният изходящ ток (на USB порт) зависи от включеното USB-устройство и неговата нужда от ток.

C)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

D)

  Следните зарядни устройства не са съвместими с акумулаторната батерия РВА: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV