# Tekniske data

Batteriadapter | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Artikkelnummer |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB-inngang |  | 1 x USB-A, 1 x USB-C®A)
Utgangsspenning | V= | 5
Maks. utgangsstrømB) Type-C Type-A | A | 3,0 1,5
Maks. tillatt lengde på USB-kabel | m | 1,5
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | PBA 18V...W-.
Anbefalte ladereD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® og USB‑C® er varemerker som tilhører USB Implementers Forum.

B)

  Den faktiske utgangstrømmen (per USB-inngang) avhenger av den tilkoblede USB-enheten og strømbehovet til denne.

C)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

D)

  De følgende laderne er ikke kompatible med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV