# Техникалық мәліметтер

Аккумулятор адаптері | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Өнім нөмірі |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB порты |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Шығыс кернеу | В= | 5
Макс. шығыс токB) Type-C Type-A | A | 3,0 1,5
USB кабелінің макс. рұқсат етілген ұзындығы | м | 1,5
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | PBA 18V...W-.
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғыларD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® және USB‑C® – USB Implementers Forum ұйымының сауда белгілері.

B)

  Шынайы шығыс ток (әр USB портында) жалғанған USB құрылғысына және оның тұтынылатын электр қуатына байланысты.

C)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

D)

  Мына зарядтағыш құрылғылар PBA аккумуляторымен үйлесімді емес: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV