# Технічні дані

Адаптер акумуляторної батареї | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Товарний номер |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
Роз'єм USB |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Вихідна напруга | V= | 5
макс. вихідний струмB) Тип-C Тип-A | A | 3,0 1,5
макс. дозволена довжина кабелю USB | м | 1,5
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | PBA 18V...W-.
Рекомендовані зарядні пристроїD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® і USB‑C® є торговими марками організації «USB Implementers Forum».

B)

  Фактичний вихідний струм (на порт USB) залежить від під’єднаного USB-пристрою та його електроспоживанні.

C)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

D)

  Наступні зарядні пристрої несумісні з акумуляторною батареєю PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV