# Utbedring av feil

Problem | Løsning
--- | ---
Ekstern USB-enhet kan ikke lades via USB-inngangen. | A/B/C/D
Ladenivåindikatoren (3 lysdioder) blinker raskt. Batteriets temperatur er utenfor driftstemperaturområdet. / Batteriadapteren er overbelastet. | B/C

A | Opplading av batteriet.
B | Se informasjon i Tekniske data. Enkelte eksterne USB-enheter kan ikke lades med denne batteriadapteren, til tross for overensstemmelse med informasjonen i Tekniske data.
C | Ta batteriet (4) ut av batteriadapteren (1), og sett det inn igjen. La enhetene avkjøles ved behov.
D | Koble ladekabelen til den eksterne USB-enheten til USB-kontakten (3) på batteriadapteren (1).