# مشخصات فنی

آداپتور باتری | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
شماره فنی |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
اتصال USB |  | 1x USB-A‏، 1x USB-C®‎‏A)
ولتاژ خروجی | V=‎ | 5
حداکثر جریان خروجیB) نوع-C‏ نوع-A | A | 3,0 1,5
حداکثر طول مجاز کابل USB | m | 1,5
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0...+35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20...+50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎PBA 18V...W-‎.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
شارژرهای توصیه شدهD) |  | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎AL 18...‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

A)

  USB Type-C®‎ و USB-C®‎ علامت های تجاری ‎USB Implementers Forum‎ هستند.

B)

  جریان خروجی واقعی (در هر پورت USB)، به دستگاه USB متصل شده و نیازهای جریان برق بستگی دارد.

C)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

D)

  شارژرهای زیر با باتری‌های PBA سازگار نیستند: AL 1814 CV‎،‏ AL 1820 CV،‏ ‎AL 1860 CV