# Date tehnice

Adaptor pentru acumulator | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Număr de identificare |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
Port USB |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Tensiune de ieşire | V= | 5
Curent maxim de ieşireB) Tip C Tip A | A | 3,0 1,5
Lungime max. admisă a cablului USB | m | 1,5
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | PBA 18V...W-.
Încărcătoare recomandateD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® şi USB‑C® sunt mărci comerciale ale USB Implementers Forum.

B)

  Curentul efectiv de ieşire (per port USB) depinde de dispozitivul USB racordat şi de necesarul de curent al acestuia.

C)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

D)

  Următoarele încărcătoare nu sunt compatibile cu acumulatoarele PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV