# Tõrgete kõrvaldamine

Probleem | Kõrvaldamine
--- | ---
Välist USB-seadet ei saa USB-ühenduses laadida. | A/B/C/D
Laetusseisundi näit (3 LEDi) vilguvad kiiresti. Aku temperatuur on väljaspool töötemperatuuri piirkonda. / Akuadapter on üle koormatud. | B/C

A | Laadige aku.
B | Pidage silmas„Tehnilistes andmetes“ toodud andmeid. Mõnda välist USB-seadet ei saa vaatamata tehniliste andmete vastavusele selle akuadapteriga laadida.
C | Eemaldage aku (4) akuadapterist (1) ja pange uuesti tagasi. Vajaduse korral laske seadmel jahtuda.
D | Ühendage välise USB-seadme laadimiskaabel USB-pesaga (3) akuadapteril (1).