# Technische gegevens

Accu-adapter | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Productnummer |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB-aansluiting |  | 1 x USB-A, 1 x USB-C®A)
Uitgangsspanning | V= | 5
Max. uitgangsstroomB) Type-C Type-A | A | 3,0 1,5
Max. toegestane lengte USB-kabel | m | 1,5
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | PBA 18V...W-.
Aanbevolen opladersD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® en USB‑C® zijn handelsmerken van het USB Implementers Forum.

B)

  De daadwerkelijke uitgangsstroom (per USB-poort) is afhankelijk van het aangesloten USB-apparaat en de stroom die dit nodig heeft.

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

D)

  De volgende oplaadapparaten zijn niet compatibel met de accu PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV