# Trikčių šalinimas

Gedimas | Šalinimas
--- | ---
Neįkraunamas prie USB jungties prijungtas išorinis USB prietaisas. | A/B/C/D
Greitai mirksi įkrovos būklės indikatorius (3 LED). Akumuliatoriaus temperatūra yra už darbinės temperatūros intervalo ribų. / Per didelė akumuliatoriaus adapterio apkrova. | B/C

A | Įkraukite akumuliatorių.
B | Laikykitės „Techniniai duomenys“ pateiktų nurodymų. Kai kurių išorinių USB prietaisų, nors techniniai duomenys ir sutampa, su šiuo akumuliatoriaus adapteriu įkrauti negalima.
C | Akumuliatorių (4) išimkite iš akumuliatoriaus adapterio (1) ir įdėkite iš naujo.Jei reikia, palaukite, kol prietaisai atvės.
D | Išorinio USB prietaiso įkrovimo laidą sujunkite su akumuliatoriaus adapterio (1) USB įvore (3).