# Störningsåtgärder

Problem | Åtgärd
--- | ---
En extern USB-enhet kan inte laddas i USB-uttaget. | A/B/C/D
Indikeringen för batteristatus (3 LED) blinkar snabbt. Batteriets temperatur ligger utanför drifttemperaturintervallet. / batteriadaptern är överbelastad. | B/C

A | Ladda batteriet.
B | Beakta uppgifterna i ”Tekniska data”. Vissa externa USB-enheter kan, trots att de uppfyller de tekniska kraven, inte laddas med denna adapter.
C | Ta ut batteriet (4) från batteriadaptern (1) och sätt in det igen. Låt verktygen svalna vid behov.
D | Anslut den externa USB-enheten till USB-uttaget (3) på batteriadaptern (1).