# Datos técnicos

Adaptador de acumuladores | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Número de artículo |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
Conexión USB |  | 1x USB-A, 1x USB-C®A)
Tensión de salida | V= | 5
Máx. corriente de salidaB) Typ-C Typ-A | A | 3,0 1,5
Máx. longitud admisible del cable USB | m | 1,5
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el servicioC) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | PBA 18V...W-.
Cargadores recomendadosD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® y USB‑C® son signos de marca de USB Implementers Forum.

B)

  La corriente de salida real (por puerto USB) es dependiente del aparato USB conectado y su consumo de corriente.

C)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

D)

  Los siguientes cargadores no son compatibles con el acumulador PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV