# Teknik veriler

Akü adaptörü | UniversalUSB 18V-45
--- | ---
Malzeme numarası |  | 1 600 A02 L3B 1 600 A02 L3C
USB girişi |  | 1 adet USB-A, 1 adet USB-C®A)
Çıkış gerilimi | V= | 5
Maks. çıkış akımıB) Tip C Tip A | A | 3,0 1,5
İzin verilen maksimum USB kablosu uzunluğu | m | 1,5
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
Çalışma sırasındaC) ve depolamada izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | PBA 18V...W-.
Tavsiye edilen şarj cihazlarıD) |  | AL 18...

A)

  USB Type‑C® ve USB‑C®, USB Implementers Forum'un ticari markalarıdır.

B)

  Gerçek çıkış gerilimi (USB portu başına) bağlı USB cihazına ve onun gerilim gereksinimine bağlıdır.

C)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

D)

  Aşağıdaki şarj cihazları PBA aküsü ile uyumlu değildir: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV