# Batterikylning (Active Air Cooling)

Laddaren övervakar temperaturen på det isatta batteriet. Om det behövs kopplas fläktarna in för att kyla batteriet.

Kylningen av batteriet sker i 3 steg:

- Förkylning

- Kylning under laddningsprocessen

- Efterkylning

Laddaren har en egen kylning som fungerar oberoende av batterikylningen.

## Förkylning

Om batteritemperaturen ligger över det tillåtna temperaturintervallet för laddning se Laddning innan laddningen påbörjas aktiveras fläktarna för att kyla batteriet.
Laddningen startar så snart batteritemperaturen är inom det tillåtna temperaturintervallet för laddning.

Under förkylningen visas batterikylningen på följande sätt:

Indikeringen Active Air Cooling (4) lyser grönt och statusindikeringen (3) lyser gult.

## Kylning under laddningsprocessen

Om laddaren under laddningen märker att det vore bra att kyla batteriet aktiveras fläktarna.

Under laddningen visas batterikylningen på följande sätt:

Indikeringen Active Air Cooling (4) lyser grönt, statusindikeringen (3) lyser grönt och staplarna hos laddningsindikeringen (9) tänds i följd med grönt sken.

## Efterkylning

Om laddaren efter laddningen märker att det vore bra att kyla batteriet aktiveras fläktarna.

Under efterkylningen visas batterikylningen på följande sätt:

Indikeringen Active Air Cooling (4) lyser grönt, statusindikeringen (3) lyser grönt och alla staplar hos laddningsindikeringen (9) lyser grönt.