# Käitamine L-BOXXis

- L-BOXXi kaas peab jääma laadimise ajal täielikult avatuks. Turvaäärik peab olema L-BOXXi kaanel kinnitatud. Laadimisseadme kaabel tuleb juhtida läbi L-BOXXi kaabliväljundi.

L-BOXX ei kuulu standard-tarnekomplekti.

## Laadimisseadme paigaldamine

Laadimisseadme käitamiseks L-BOXXis tehke järgmised sammud:

- Avage L-BOXXi kaas täielikult, kuni turvaäärik (11) fikseerub. Turvaäärik (11) takistab L-BOXXi kaane soovimatut sulgemist.

- Juhtige laadimisseadme kaabel läbi L-BOXXi kaabliväljundi (12) ja lükake võrgupistik pistikupessa.

## L-BOXXis transportimise ettevalmistamine

Pärast käitamist ja enne L-BOXXis transportimist tehke järgmised sammud:

- Tõmmake kaabli võrgupistik pistikupesast välja.

- Võtke laadimisseadme kaabel kaabliväljundist (12) välja ja pange see L-BOXXi hoiule nii, et see ei saaks kuskile vahele kinni jääda.

- L-BOXXi sulgemiseks tõstke kergelt turvaäärikut (11). Seeläbi saab vabastada turvaääriku lukustuse.

- Sulgege L-BOXXi kaas täielikult.