# Акумуляторна батарея не заряджається

## Акумуляторна батарея не заряджена, а індикатори не світяться

Причина: не (повністю) встромлений штепсель зарядного пристрою

Усунення: вставте мережевий штекер (повністю) в розетку.

Причина: несправна розетка, кабель живлення або зарядний пристрій

Усунення: перевірте мережевий кабель і штепсельну вилку. При потребі доручіть перевірити зарядний пристрій уповноваженій службі обслуговування клієнтів.

## Акумуляторна батарея не заряджається, і обидва індикатори стану (3) світяться червоним

Причина: зарядний пристрій виявив внутрішню помилку

Усунення: витягніть вилку з розетки і переконайтеся, що зарядний пристрій охолонув. Підключіть мережевий штекер знову до розетки. При потребі доручіть перевірити зарядний пристрій уповноваженій службі обслуговування клієнтів.

## Акумуляторна батарея не заряджається, та індикатор стану (3) світиться червоним кольором

Причина: зарядний пристрій виявив помилку акумуляторної батареї

Усунення: переконайтеся, що акумуляторна батарея повністю і правильно вставлена, а контакти батареї та/або зарядного пристрою чисті. Вийміть мережний штепсель вставте його назад. Якщо помилка повторюється, зверніться до авторизованого сервісного центру для перевірки акумуляторної батареї.

Причина: акумуляторна батарея несправна

Спосіб усунення: замініть акумуляторну батарею.

## Акумуляторна батарея не заряджається, та індикатор стану (3) світиться жовтим кольором

Причина: температура акумуляторної батареї знаходиться за межами допустимого температурного діапазону зарядження

Усунення: Якщо температура батареї перевищує допустимий діапазон температури заряджання див. Заряджання, функція Active Air Cooling зарядного пристрою вмикається і охолоджує батарею, доки температура батареї не повернеться до допустимого діапазону температури заряджання див. .

Якщо температура батареї нижче допустимого діапазону температури заряджання див. Заряджання, зачекайте, поки температура батареї не повернеться до допустимого діапазону температури заряджання.