# Uzlādes ilgums

Tālāk esošajā tabulā atradīsiet aptuveno nepieciešamo ilgumu minūtēs, lai sasniegtu vēlamo uzlādes pakāpi, atkarībā no akumulatora tipa un uzlādes režīma. Uzlādes laiks var atšķirties. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.bosch-professional.com/wac.

## Jaudas palielinājuma uzlādes režīms

Tālāk norādītie uzlādes intervāli attiecas uz vienu vai diviem akumulatoriem, kas tiek uzlādēti vienlaicīgi.

Akumulators |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 9 | ≈ 30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

atbilst uzlādes pakāpei ≈ 50%

atbilst pilnas uzlādes pakāpei

## Standarta uzlādes režīms

Tālāk norādītie uzlādes intervāli attiecas uz vienu vai diviem akumulatoriem, kas tiek uzlādēti vienlaicīgi.

Akumulators |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

atbilst pilnas uzlādes pakāpei