# Arrefecimento da bateria (Active Air Cooling)

O carregador monitoriza a temperatura da bateria inserida. Se necessário, os ventiladores ligam-se para arrefecer a bateria.

A refrigeração da bateria ocorre em 3 níveis:

- Pré-refrigeração

- Refrigeração durante o carregamento

- Refrigeração posterior

O carregador possui uma refrigeração própria, que funciona independentemente da refrigeração da bateria.

## Pré-refrigeração

Se a temperatura da bateria, antes do processo de carregamento, se encontrar acima da faixa de temperatura de carga ver Processo de carregamento permitida, os ventiladores são ativados para arrefecer a bateria.
O processo de carregamento inicia-se assim que a temperatura da bateria tiver atingido a faixa de temperatura de carga permitida.

Durante a pré-refrigeração, a refrigeração da bateria é exibida da seguinte forma:

A indicação Active Air Cooling (4) está verde e o indicador de estado (3) está amarelo.

## Refrigeração durante o carregamento

Se, durante o processo de carregamento, o carregador detetar que é vantajosa a refrigeração da bateria, os ventiladores são ativados.

Durante o processo de carregamento, a refrigeração da bateria é exibida da seguinte forma:

A indicação Active Air Cooling (4) está verde, o indicador de estado (3) está verde e as barras do indicador do nível de carga (9) acendem-se a verde uma após a outra.

## Refrigeração posterior

Se, após o processo de carregamento, o carregador detetar que é vantajosa a refrigeração da bateria, os ventiladores são ativados.

Durante a refrigeração posterior, a refrigeração da bateria é exibida da seguinte forma:

A indicação Active Air Cooling (4) está verde, o indicador de estado (3) está verde e todas as barras do indicador do nível de carga (9) estão verdes.