# Ftohja e baterisë (Active Air Cooling)

Karikuesi monitoron temperaturën e baterisë së futur. Kur është e nevojshme, ventilatorët ndizen për të ftohur baterinë.

Ftohja e baterisë bëhet në 3 faza:

- Para ftohje

- Ftohja gjatë karikimit

- Pas ftohje

Karikuesi ka sistemin e vet të ftohjes që funksionon në mënyrë të pavarur nga sistemi i ftohjes së baterisë.

## Para ftohje

Nëse temperatura e baterisë është mbi intervalin e lejuar të temperaturës së karikimit përpara se të fillojë karikimi shih Procesi i karikimit, ventilatorët aktivizohen për të ftohur baterinë.
Procesi i karikimit fillon sapo temperatura e baterisë të ketë arritur kufirin e lejuar të temperaturës së karikimit.

Gjatë ftohjes paraprake, ftohja e baterisë shfaqet si më poshtë:

Treguesi Active Air Cooling (4) ndizet i gjelbër dhe treguesi i statusit (3) ndizet i verdhë.

## Ftohja gjatë karikimit

Nëse karikuesi zbulon gjatë procesit të karikimit se ftohja e baterisë është e dobishme, aktivizohen ventilatorët.

Gjatë karikimit, ftohja e baterisë shfaqet si më poshtë:

Treguesi Active Air Cooling (4) ndizet i gjelbër, treguesi i statusit (3) ndizet i gjelbër dhe shiritat e treguesit të nivelit të karikimit (9) ndizen njëra pas tjetrës.

## Pas ftohje

Nëse karikuesi zbulon pas karikimit se ftohja e baterisë është e dobishme, aktivizohen ventilatorët.

Gjatë pas-ftohjes, ftohja e baterisë shfaqet si më poshtë:

Treguesi Active Air Cooling (4) ndizet i gjelbër, treguesi i statusit (3) ndizet i gjelbër dhe të gjitha shiritat e treguesit të nivelit të karikimit (9) ndizen të gjelbra.