# Charge normale

- Respectez la tension du secteur ! La tension du secteur doit correspondre aux indications figurant sur la plaque signalétique du chargeur.

Assurez-vous que le logement de charge (1) et les contacts électriques de l’accu sont exempts de saletés. Assurez-vous que l’accu est bien en place dans le chargeur.

La charge débute dès que le câble d’alimentation du chargeur est inséré dans la prise électrique et que l’accu est en place dans le logement (1).

Les 2 logements de charge fonctionnent indépendamment l’un de l’autre.

Une charge n’est possible que quand la température de la batterie se trouve dans la plage de températures de charges admissibles :

- GBA 18V... : 0 °C ... 45 °C
- EXBA18V... : –10 °C ... 55 °C

Le procédé de charge intelligent permet de reconnaître automatiquement le niveau de charge de la batterie et de charger cette dernière avec le courant de charge optimal, compte tenu de sa température, de sa tension et du mode de charge sélectionné.

Une baisse notable de l’autonomie de l’accu au fil des recharges effectuées indique que l’accu est arrivé en fin de vie et qu’il doit être remplacé.

Des cycles de charge répétés, non entrecoupés de temps de pause, peuvent provoquer un échauffement du chargeur. Un tel échauffement est sans conséquence et ne doit pas être interprété comme un dysfonctionnement du chargeur.

Durées de charge
Processus de charge