# عملکرد در L-BOXX

- درپوش L-BOXX باید در حین فرآیند شارژ بطور کامل باز بماند. زبانه های ایمنی روی درپوش L-BOXX باید محکم باشند. کابل شارژر باید از میان خروجی کابل در L-BOXX هدایت شود.

L-BOXX در محتویات ارسالی استاندارد موجود نیست.

## نحوه نصب شارژر

برای کار با L-BOXX مراحل زیر را دنبال کنید:

- درپوش L-BOXX را بطور کامل باز کنید، تا زبانه ایمنی (11) جا بیافتد. زبانه ایمنی (11) مانع از بسته شدن ناخواسته درپوش L-BOXX می شود.

- کابل شارژر را از میان خروجی کابل (12) در L-BOXX هدایت کنید و آداپتور را وارد پریز کنید.

## آماده سازی حمل و نقل L-BOXX

پس از کار و قبل از حمل و نقل، مراحل زیر را در L-BOXX دنبال کنید:

- آداپتور کابل را از پریز خارج کنید.

- کابل شارژر را از خروجی کابل (12) جدا کنید و آن را طوری در L-BOXX جمع کنید که پیچ نخورد.

- برای بستن L-BOXX، زبانه ایمنی (11) را به آرامی بلند کنید. از این طریق مکانیسم قفل با استفاده از زبانه ایمنی آزاد می شود.

- درپوش L-BOXX را بطور کامل ببندید.