# Tehniskie dati

Uzlādes ierīce | EXAL18V2-320
--- | ---
Aizsardzības klase | / II
Maks. uzlādes strāva (vienā uzlādes nišā) | 32 A (16 A)
Akumulatora uzlādes spriegums (au‌to‌mā‌tiska sprieguma noteikšana) | 18 V
SvarsA) | 2,2 kg

A)

  Svars bez elektrotīkla pieslēguma kabeļa un elektrotīkla kontaktdakšas

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.