# Технічні характеристики

Зарядний пристрій | EXAL18V2-320
--- | ---
Клас захисту | / II
Макс. зарядний струм (на одне гніздо для заряджання) | 32 A (16 A)
Зарядна напруга акумуляторної батареї (автоматичне розпізнавання напруги) | 18 В
ВагаA) | 2,2 кг

A)

  Вага без кабелю для підключення до мережі та без штепсельної вилки

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.