# Accu wordt niet opgeladen

## Accu wordt niet opgeladen en de aanduidingen branden niet

Oorzaak: Netstekker van de oplader niet (goed) ingestoken

Verhelpen: Steek de netstekker (helemaal) in het stopcontact.

Oorzaak: Stopcontact, netsnoer of oplader defect

Verhelpen: Controleer het netsnoer en de netstekker. Laat de oplader eventueel door een geautoriseerde klantendienst controleren.

## Accu wordt niet opgeladen en beide statusaanduidingen (3) branden rood

Oorzaak: Oplader heeft een interne fout vastgesteld

Verhelpen: Trek de netstekker uit en overtuig u ervan dat de oplader afgekoeld is. Steek de netstekker weer in. Laat de oplader eventueel door een geautoriseerde klantendienst controleren.

## Accu wordt niet opgeladen en de statusaanduiding (3) brandt rood

Oorzaak: Oplader heeft een fout bij de accu vastgesteld

Verhelpen: Overtuig u ervan dat de accu helemaal en goed ingestoken is en dat de accu- en/of laadcontacten schoon zijn. Trek de netstekker uit het stopcontact en steek deze weer in het stopcontact. Als de fout opnieuw optreedt, laat de accu dan controleren door een geautoriseerde klantendienst.

Oorzaak: Accu defect

Verhelpen: Vervang de accu.

## Accu wordt niet opgeladen en de statusaanduiding (3) brandt geel

Oorzaak: Accutemperatuur buiten het toegestane oplaadtemperatuurbereik

Verhelpen: Wanneer de accutemperatuur zich boven het toegestane oplaadtemperatuurbereik bevindt zie Oplaadproces, schakelt de Active Air Cooling-functie van de oplader in en koelt de accu af tot de accutemperatuur zich weer binnen het toegestane oplaadtemperatuurbereik bevindt zie .

Wanneer de accutemperatuur zich onder het toegestane oplaadtemperatuurbereik bevindt zie Oplaadproces, wacht u tot de accutemperatuur zich weer binnen het toegestane oplaadtemperatuurbereik bevindt.