# Процесс зарядки

- Учитывайте напряжение в электросети! Напряжение источника тока должно соответствовать данным, указанным на заводской табличке зарядного устройства.

Убедитесь, что зарядное гнездо (1) и контакты аккумулятора не имеют грубых загрязнений. Убедитесь, что аккумулятор вставлен полностью.

Зарядка начинается, когда сетевой штекер зарядного устройства подключен к розетке, а аккумулятор вставлен в зарядное гнездо (1).

Два гнезда для зарядки работают независимо друг от друга.

Зарядка возможна, только если температура аккумулятора находится в допустимом диапазоне:

- GBA 18V... : 0 °C ... 45 °C
- EXBA18V... : –10 °C ... 55 °C

Благодаря интеллектуальной процедуре зарядки зарядное устройство автоматически распознает уровень заряда аккумулятора и заряжает его оптимальным зарядным током в зависимости от температуры и напряжения аккумулятора, а также выбранного режима зарядки.

Значительное сокращение продолжительности работы после заряда свидетельствует о старении аккумулятора и указывает на необходимость его замены.

При непрерывных или многократно повторяемых циклах зарядки без перерыва зарядное устройство может нагреться. Это, тем не менее, безвредно и никак не указывает на технический дефект зарядного устройства.

Время зарядки
Процедура зарядки