# Dados técnicos

Carregador | EXAL18V2-320
--- | ---
Classe de proteção | / II
Máx. corrente de carga (por compartimento de carga) | 32 A (16 A)
Tensão da carga da bateria (reconhecimento automático da tensão) | 18 V
PesoA) | 2,2 kg

A)

  Peso sem cabo de alimentação e sem ficha de rede

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.