# Praca w walizce L-BOXX

- Podczas ładowania wieko walizki L-BOXX musi być całkowicie otwarte. Łącznik bezpieczeństwa musi być zamocowany do wieka walizki L-BOXX. Przewód ładowarki musi być poprowadzony przez wylot przewodu w walizce L-BOXX.

Walizka L-BOXX nie wchodzi w standardowy zakres dostawy.

## Montaż ładowarki

Aby użytkować ładowarkę w walizce L-BOXX, należy wykonać następujące czynności:

- Otworzyć całkowicie wieko walizki L-BOXX aż do zablokowania łącznika bezpieczeństwa (11). Łącznik bezpieczeństwa (11) zapobiega przypadkowemu zamknięciu wieka walizki L-BOXX.

- Przeprowadzić przewód ładowarki przez wylot przewodu (12) w walizce L-BOXX i włożyć wtyczkę do gniazda.

## Przygotowanie do transportu w walizce L-BOXX

Po użytkowaniu i transporcie w walizce L-BOXX należy wykonać następujące czynności:

- Wyjąć wtyczkę przewodu z gniazda.

- Wyjąć przewód ładowarki z wylotu przewodu (12) i umieścić go w walizce L-BOXX w taki sposób, aby nie został przytrzaśnięty.

- Aby zamknąć walizkę L-BOXX, należy lekko podnieść łącznik bezpieczeństwa (11). Pozwala to zwolnić blokadę za pomocą łącznika bezpieczeństwa.

- Całkowicie zamknąć wieko walizki L-BOXX.