# Технические данные

Зарядное устройство | EXAL18V2-320
--- | ---
Класс защиты | / II
Макс. Зарядный ток (на одно зарядное гнездо) | 32 A (16 A)
Зарядное напряжение аккумулятора (автоматический контроль напряжения) | 18 В
ВесA) | 2,2 кг

A)

  Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.