# Закрепване върху стена

За закрепване към стената чрез стенното окачване (стойка) (10): Пробийте 2 отвора на разстояние от 250 mm. Използвайте за закрепване винтове с кръгли глави с диаметър от 5 mm до макс. 6,5 mm.

При закрепване към стената вземете предвид посоката на монтаж, показана със стрелки в долната част на зарядното устройство. Направляващите релси за акумулаторните батерии сочат нагоре.